1. timer1和timer2用于 app\_user1发送AT命令的计时。
2. timer3用于app\_user2的1分钟计时，ADC的读取等。
3. timer4用于main的发送数据10s定时。
4. timer5用于main定时GPRS连接和连接异常定时启动分别为20分钟和10分钟。
5. 连接登录正常后，每隔5分钟发送异常状态信息包，LBS信息包和GPS信息包。